[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 dhcp pool

モード: グローバルコンフィグモード --> DHCPv6モード
カテゴリー: IP付加機能 / DHCPv6サーバー

`(config)# [no] ipv6 dhcp pool POOLNAME`

DHCPv6プールを新規作成し、これを編集するためのDHCPv6モードに移行する。あるいは、既存のDHCPv6プールの編集を行うため、DHCPv6モードに移行する。
no形式で実行した場合はDHCPv6プールの設定（DHCPv6モード以下で行う設定すべて）を削除する。この場合はグローバルコンフィグモードのまま移動しない。
DHCPv6プールは、DHCPv6クライアントに与えるIPv6アドレスの範囲や有効時間、各種IPv6設定情報（DHCPv6オプション）をまとめたもの。DHCPv6サーバーとして動作させるIPv6インターフェースごとに定義する。
DHCPv6モードからグローバルコンフィグモードに戻るにはexitコマンド（空行でCtrl/Dを押しても同じ）を、特権EXECモードに戻るにはendコマンド（Ctrl/Zキー）を使う。

### パラメーター

`POOLNAME` | DHCPv6プール名

### 使用例

■ DHCPv6プール pool1を作成する。

    awplus(config)# ipv6 dhcp pool pool1 ↓
    awplus(config-dhcp6)#

■ DHCPv6プール pool1を削除する。

    awplus(config)# no ipv6 dhcp pool pool1 ↓
    awplus(config)#

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 dhcp pool（グローバルコンフィグモード）
             |
             +- address prefix（DHCPv6モード）
             +- address range（DHCPv6モード）
             +- dns-server（DHCPv6モード）
             +- domain-name（DHCPv6モード）
             +- link-address（DHCPv6モード）
             +- option（DHCPv6モード）
             +- prefix-delegation pool（DHCPv6モード）
             +- sntp-address（DHCPv6モード）

### 関連コマンド

end（任意のコンフィグモード）
exit（任意のモード）
ipv6 dhcp server（インターフェースモード）
show ipv6 dhcp binding（非特権EXECモード）
show ipv6 dhcp pool（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R