[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# passive-interface

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# [no] passive-interface [IFNAME] [A.B.C.D]`

指定したIPインターフェースをOSPFのパッシブインターフェースに設定する。
パラメーター省略時はすべてのインターフェースが対象になる。
パッシブインターフェースではOSPFパケットの送受信を行わないが、パッシブインターフェースに接続されているネットワークの情報は、スタブネットワークとしてルーターLSA（タイプ1LSA）に追加される。
no形式で実行した場合は、指定したインターフェースをパッシブインターフェースでない通常のOSPFインターフェースに戻す。

### パラメーター

`IFNAME` | OSPFインターフェース名
`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス

### 使用例

■ eth2（172.16.40.1/24）をパッシブインターフェースに設定する。

    awplus(config)# router ospf ↓
    awplus(config-router)# network 172.16.0.0/16 area 0 ↓
    awplus(config-router)# passive-interface eth2 ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。
■ パッシブインターフェースを設定する場合、本コマンドでインターフェースを指定するだけでなく、networkコマンドを実行して該当インターフェースをいずれかのOSPFエリアに所属させておく必要があるので注意。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- passive-interface（OSPFモード）

### 関連コマンド

network（OSPFモード）
show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R