[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# update-interval

モード: DPIモード
カテゴリー: UTM / アプリケーションコントロール（DPI）

`(config-dpi)# update-interval {minutes <10-525600>|hours <1-8760>|days <1-365>|weeks <1-52>|never}`

`(config-dpi)# no update-interval`

サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は1時間。
なお、更新チェックはアプリケーションコントロール（DPI）機能が有効なときだけ行われる。
また、すでにupdate nowコマンドなどによって更新チェックが行われている場合、定期的な更新チェックはスキップされる。

### パラメーター

`minutes <10-525600>` | 更新チェック間隔（分）
`hours <1-8760>` | 更新チェック間隔（時間）
`days <1-365>` | 更新チェック間隔（日）
`weeks <1-52>` | 更新チェック間隔（週）
`never` | 定期的な更新チェックを行わない。その場合もenableコマンドでアプリケーションコントロール（DPI）機能を有効化したときだけはチェックを行う

### 使用例

■ サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を1週間に設定する。

    awplus(config-dpi)# update-interval weeks 1 ↓

■ サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの定期的な更新チェックを行わないように設定する。

    awplus(config-dpi)# update-interval never ↓

■ サンドバイン社が提供するアプリケーションシグネチャデータベースの更新チェック間隔を初期値の1時間に戻す。

    awplus(config-dpi)# no update-interval ↓

### コマンドツリー

    dpi (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- update-interval（DPIモード）

### 関連コマンド

show dpi（特権EXECモード）
show resource（特権EXECモード）
update now（特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R