[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show linkmon probe-history

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: トラフィック制御 / SD-WANロードバランス

`> show linkmon probe-history [<1-65535>|probe NAME]`

履歴収集インスタンスの設定および保存した履歴情報を表示する。
オプション未指定時はすべての履歴収集インスタンスが対象となる。
オプション指定時は合致する情報だけが表示される。

### パラメーター

`<1-65535>` | インスタンス番号
`probe NAME` | リンク監視プローブ名

### 使用例

    awplus# show linkmon probe-history ↓
    --------------------------------------------------------------------------------
    ID     Interval (s)      Buckets   Latency (ms): Min           Max           Avg
    Probe                               Jitter (ms): Min           Max           Avg
                                            Packets:  Tx            Rx      Loss (%)
    --------------------------------------------------------------------------------
    10               30          1/1                  11            11            11
    PROBE0                                             6             6             6
                                                      30            30          0.00
    20               30          1/1                  11            11            11
    PROBE1                                             6             6             6
                                                      30            30          0.00

### 関連コマンド

linkmon probe（グローバルコンフィグモード）
linkmon probe-history（グローバルコンフィグモード）
show linkmon probe（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R