[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show bgp ipv6 neighbors

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`> show bgp ipv6 neighbors [X:X::X:X]`

（IPv6）BGPピアの詳細情報を表示する。

### パラメーター

`X:X::X:X` | 指定したBGPピアの情報だけを表示する。省略時はすべてのBGPピアが対象となる

### 使用例

    awplus> show bgp ipv6 neighbors ↓
    BGP neighbor is 2001:db8:2222:10::5, remote AS 65050, local AS 65010, external l
    ink
      BGP version 4, remote router ID 10.10.10.5
      BGP state = Established, up for 00:01:51
      Last read 00:01:51, hold time is 90, keepalive interval is 30 seconds
      Neighbor capabilities:
        Route refresh: advertised and received (old and new)
        4-Octet ASN Capability: advertised and received
        Address family IPv6 Unicast: advertised and received
      Received 7 messages, 0 notifications, 0 in queue
      Sent 6 messages, 0 notifications, 0 in queue
      Route refresh request: received 0, sent 0
      Minimum time between advertisement runs is 30 seconds
     For address family: IPv6 Unicast
      BGP table version 4, neighbor version 4
      Index 1, Offset 0, Mask 0x2
      Community attribute sent to this neighbor (both)
      4 accepted prefixes
      3 announced prefixes

     Connections established 1; dropped 0
    Local host: 2001:db8:2222:10::1, Local port: 46991
    Foreign host: 2001:db8:2222:10::5, Foreign port: 179
    Nexthop: 10.10.10.1
    Nexthop global: 2001:db8:2222:10::1
    Nexthop local: fe80::200:cdff:fe28:747
    BGP connection: shared network

### 関連コマンド

neighbor advertisement-interval（BGPモード）
neighbor allowas-in（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor as-origination-interval（BGPモード）
neighbor attribute-unchanged（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability orf prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor capability route-refresh（BGPモード）
neighbor default-originate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor description（BGPモード）
neighbor dont-capability-negotiate（BGPモード）
neighbor ebgp-multihop（BGPモード）
neighbor filter-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor maximum-prefix（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor next-hop-self（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor override-capability（BGPモード）
neighbor passive（BGPモード）
neighbor peer-group(add)（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor peer-group(create)（BGPモード）
neighbor port（BGPモード）
neighbor prefix-list（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor remote-as（BGPモード）
neighbor remove-private-as（BGPモード）
neighbor route-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor route-reflector-client（BGPモード）
neighbor send-community（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor shutdown（BGPモード）
neighbor soft-reconfiguration inbound（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor timers（BGPモード）
neighbor transparent-as（BGPモード）
neighbor transparent-nexthop（BGPモード）
neighbor unsuppress-map（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor update-source（BGPモード）
neighbor weight（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
show bgp ipv6 summary（非特権EXECモード）
show ip bgp neighbors（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R