[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# log event-host atmf-topology-event

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# [no] log event-host A.B.C.D atmf-topology-event`

AT-Vista Manager EX（以下 AVM EX）用のイベントログの出力先を指定する。
本コマンドで、AVM EXサーバーPCのIPアドレスを設定することで、機器からAVM EXにsyslogメッセージが送信されるようになり、オートリカバリー/ゼロタッチインストレーション実行時にイベントログとして表示される。
本コマンドは バージョン3.1.X以前のAVM EXの仕様を想定したコマンドで、バージョン3.2.0以降のAVM EXを使用する場合は設定不要。
no形式で実行した場合は、機器からAVM EXにsyslogメッセージが送信されない。
初期状態では設定されていない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | AVM EXサーバーPCのIPv4アドレス

### 使用例

■ AVM EX用のイベントログの出力先を、AVM EXサーバーPCのIPv4アドレス「192.168.10.5」に指定する。

    SBx81(config)# log event-host 192.168.10.5 atmf-topology-event ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはコントローラー、マスターでのみ有効
■ logコマンドとlog event-host atmf-topology-eventコマンドで同じ宛先にログを送信することはできない。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- log event-host atmf-topology-event（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf topology-gui enable（グローバルコンフィグモード）
log(filter)（グローバルコンフィグモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R