[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp default ipv4-unicast

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp default ipv4-unicast`

（IPv4/IPv6）該当BGPルーティングプロセスにおいて、BGPピアの設定直後にIPv4ユニキャスト経路情報の交換を自動的に開始するように設定する。
no形式で実行した場合は、BGPピアを設定してもneighbor activateコマンド（BGPモード）を実行するまでIPv4ユニキャスト経路情報の交換を開始しないように設定する。
初期設定では、BGPピア設定直後にIPv4ユニキャスト経路情報の交換を自動的に開始する。
本コマンド有効時は、neighbor remote-asコマンドでBGPピアを設定すると、該当ピアとの間でIPv4ユニキャスト経路情報の交換が自動的に開始される。
一方、本コマンド無効時は、neighbor remote-asコマンドでBGPピアを設定しても、BGPモードのneighbor activateコマンドを実行するまで、該当ピアとの間でIPv4ユニキャスト経路情報の交換は開始されない。
なお、IPv6ユニキャスト経路情報については、本コマンドの有効・無効にかかわらず、BGP IPv6アドレスファミリーモードのneighbor activateコマンドを実行するまで交換が開始されない。
IPv6上でBGPを使用する場合（IPv6のみ使用時、および、IPv4/IPv6併用時）は、あらかじめ本コマンドをno形式で実行し、IPv6ピアとの間でIPv4経路情報のやりとりが自動的に開始されないよう設定することが望ましい。

### 使用例

■ 本コマンドをno形式で実行しておくことにより、IPv4/IPv6どちらの経路情報もデフォルトでは交換されなくなる。この場合、IPv4経路情報はneighbor activateコマンドで、IPv6経路情報はneighbor activateコマンドで明示的に交換を開始する必要がある。

    awplus(config)# router bgp 65010 ↓
    // BGPピア設定直後にIPv4経路の交換が自動的に開始されないよう、BGPのデフォルト動作を変更
    awplus(config-router)# no bgp default ipv4-unicast ↓
    // IPv4 BGPピア10.10.10.5を設定し、その後手動でIPv4経路の交換を開始
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 remote-as 65050 ↓
    awplus(config-router)# neighbor 10.10.10.5 activate ↓
    // IPv6 BGPピア2001:db8:2222:10::5を設定し、その後手動でIPv6経路の交換を開始
    awplus(config-router)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 remote-as 65050 ↓
    awplus(config-router)# address-family ipv6 ↓
    awplus(config-router-af)# neighbor 2001:db8:2222:10::5 activate ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドは、neighbor activateコマンド（BGPモード）の初期値、すなわち、neighbor remote-asコマンドを実行した直後のneighbor activateコマンド（BGPモード）の設定状態を変更するだけであり、すでに設定済みのBGPピアの動作には影響を与えない。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp default ipv4-unicast（BGPモード）

### 関連コマンド

neighbor activate（BGP IPv6アドレスファミリーモード）
neighbor activate（BGPモード）
neighbor remote-as（BGPモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R