[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# max-concurrent-dd

モード: OSPFモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-router)# max-concurrent-dd <1-65535>`

`(config-router)# no max-concurrent-dd`

同時に行うことのできるデータベース記述パケット交換処理の最大数（Exchange状態にある隣接ルーターの最大数）を設定する。
no形式で実行した場合は最大数を初期値に戻す。

### パラメーター

`<1-65535>` | データベース記述パケット交換処理の最大数。初期値は5

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    router ospf (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- max-concurrent-dd（OSPFモード）

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R