[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# vendor-userid

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# vendor-userid NAME`

`(config-softwire)# no vendor-userid`

（MAP-E）対象ソフトワイヤー設定におけるアドレス解決用ホスト名（IPv6アドレス更新通知用ID）を設定する。
no形式で実行した場合はアドレス解決用ホスト名の設定を削除する。
初期状態では未設定。
本コマンドは、methodコマンドでproprietaryを指定した場合のみ有効。
アドレス解決用ホスト名を設定することにより、IPv6アドレスの更新情報がアップデートサーバーに通知されるようになる。

### パラメーター

`NAME` | アドレス解決用ホスト名。事業者から通知されたものを指定する

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- vendor-userid（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

method（ソフトワイヤーモード）
vendor-name（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R