[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 pim ssm

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6マルチキャスト / PIM

`(config)# ipv6 pim ssm default`

`(config)# no ipv6 pim ssm`

（PIM-SMv6）PIM-SSMv6を有効にし、SSM（Source Specific Multicast）で使用するマルチキャストグループアドレスの範囲（SSMレンジ）を変更する。
no形式で実行した場合はPIM-SSMv6を無効にし、SSMレンジの設定を削除する。
初期設定は無効。
PIM-SSMv6有効時、SSMレンジ内のマルチキャストグループに対しては、PIM-SMv6の(*,G)状態や(S,G,rpt)状態が生成されない。これらのグループに対して、マルチキャスト受信者はMLDバージョン2で(S,G)指定のJoinを行う必要がある。(S,G) Joinを受けたPIM-SSMv6対応のラストホップルーター（受信者の接続されているPIMルーター）は、最初から該当グループ（G）のマルチキャスト送信者（S）に向けて(S,G) Joinを送信し、最短ツリー（SPT）経由でトラフィック配送を受ける。また、ファーストホップルーターは通常のRegister動作を行わずに、明示的に(S,G) Joinを受けたときだけトラフィックを転送する。

### パラメーター

`default` | 標準のSSMレンジff3x::/32を使用する場合に指定する

### 使用例

■ PIM-SSMv6を有効にする。SSMレンジは標準で規定されているもの（ff3x::/32）を使う。

    awplus(config)# ipv6 pim ssm default ↓

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめPIM6サービスを有効にしておくこと（service pim6コマンド）。
■ PIM-SSMv6はPIM-SMv6を拡張したプロトコルであるため、PIM-SSMv6を使用する場合はマルチキャストルーティングを行う各インターフェースにおいてPIM-SMv6（ipv6 pim sparse-modeコマンド）とMLD（ipv6 mldコマンド）の設定も必要。なお、PIM-SSMv6の動作ではランデブーポイント（RP）を使わないため、SSMレンジ内のマルチキャストグループだけを使用する場合はRPやBSRの設定は不要。一方、SSMレンジ外のマルチキャストグループに対しては通常のPIM-SMv6動作を行うため、SSMレンジ外のマルチキャストグループも使用する場合はRPやBSRの設定も必要となる。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 pim ssm（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ipv6 mld（インターフェースモード）
ipv6 pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ipv6 mld groups（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R