[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# upstream-interface

モード: ソフトワイヤーモード
カテゴリー: IPv6 / MAP-E

`(config-softwire)# upstream-interface IFNAME`

`(config-softwire)# no upstream-interface`

（LW4o6、MAP-E）対象ソフトワイヤー設定において、MAPルール配信サーバーとの通信や事業者側ルーター（BR）とのトンネル通信に用いるIPv6インターフェース（上流インターフェース）を指定する。
no形式で実行した場合は上流インターフェースの指定を削除する。
初期状態では未設定。

### パラメーター

`IFNAME` | IPv6インターフェース名

### 使用例

■ IPv4 over IPv6トンネル通信用の上流インターフェースとしてeth0を使用するよう設定する。

    awplus(config-softwire)# upstream-interface eth0 ↓

### 注意・補足事項

■ ブリッジインターフェース（brX）はMAP-Eのみサポート。また、ブリッジインターフェースをMAP-Eの上流インターフェースとして使用する場合、トンネル設定情報の取得方式はサービス事業者の独自方式（「method proprietary」）のみサポート。
■ LW4o6、MAP-EでDHCPv6方式（「method dhcp」）を使う場合は、上流インターフェースでのみDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にすること。他のインターフェースでDHCPv6/DHCPv6 PDクライアントを有効にする構成はサポート対象外。

### コマンドツリー

    softwire-configuration (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- upstream-interface（ソフトワイヤーモード）

### 関連コマンド

method（ソフトワイヤーモード）
show softwire-configuration（特権EXECモード）
tunnel mode lw4o6（インターフェースモード）
tunnel mode map-e（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R