[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel mode gre multipoint

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / マルチポイントVPN

`(config-if)# tunnel mode gre multipoint`

`(config-if)# no tunnel mode`

対象トンネルインターフェースの動作モードをマルチポイントGRE（Generic Routing Encapsulation）に設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
マルチポイントGREトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4
- 上位層モジュール：IPv4
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4アドレス（tunnel endpointコマンド）※エンドポイント（複数設定可）
- オプション設定パラメーター
  - 外側TTL値（tunnel ttlコマンド）
  - 外側DSCP値（tunnel dscpコマンド）
  - GREチェックサムの有効・無効（tunnel checksumコマンド）
  - IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）
    ※別途、ISAKMP事前共有鍵の設定が必要（crypto isakmp keyコマンド）
    - ISAKMP自装置ID（tunnel local nameコマンド）
    - ISAKMP対向装置ID（tunnel remote nameコマンド）

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをマルチポイントGREに設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode gre multipoint ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode gre multipoint（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip address（インターフェースモード）
show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）
tunnel checksum（インターフェースモード）
tunnel dscp（インターフェースモード）
tunnel endpoint（インターフェースモード）
tunnel local name（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）
tunnel ttl（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R