[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# show ip igmp interface

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`> show ip igmp interface [IFNAME]`

インターフェースのIGMP関連情報を表示する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。省略時はすべてのインターフェースが対象となる

### 使用例

    awplus> show ip igmp interface eth2 ↓

    Interface eth2 (Index 11)
     IGMP Enabled, Active, Querier, Version 3 (default)
     Internet address is 192.168.1.250
     IGMP interface has 0 group-record states
     IGMP activity: 0 joins, 0 leaves
     IGMP robustness variable is 2
     IGMP query interval is 125 seconds
     IGMP Startup query interval is 31 seconds
     IGMP Startup query count is 2
     IGMP query holdtime is 500 milliseconds
     IGMP querier timeout is 255 seconds
     IGMP max query response time is 10 seconds
     Group Membership interval is 260 seconds
     IGMP last member query count is 2
     Last member query response interval is 1000 milliseconds
     Strict IGMPv3 ToS checking is disabled on this interface
     Source Address checking is enabled
     Global Specific Query Flooding is enabled
     IGMP Snooping is globally enabled
     IGMP Snooping query solicitation is globally enabled for Root/Master Nodes
     IGMP Snooping query solicitation is globally disabled for Non Root/Master Nodes
      Num. query-solicit packets: 0 sent, 0 recvd
     IGMP Snooping is not enabled on this interface
     IGMP Snooping fast-leave is not enabled
     IGMP Snooping querier is not enabled
     IGMP Snooping report suppression is enabled
     IGMP Snooping source timer is globally disabled
     IGMP Snooping source timer is disabled

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-count（インターフェースモード）
ip igmp last-member-query-interval（インターフェースモード）
ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）
ip igmp query-holdtime（インターフェースモード）
ip igmp query-interval（インターフェースモード）
ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
ip igmp version（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R