[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# match origin

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# match origin {egp|igp|incomplete}`

`(config-route-map)# no match origin`

（BGP用）ルートマップエントリーにmatch origin節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからmatch origin節を削除する。
match origin節は、BGPのORIGIN属性の値によってルートマップエントリーのマッチを行うもの。ORIGIN属性の値が指定値と等しい場合、本ルートマップエントリーはマッチとなり、アクションが実行される。値が異なる場合は非マッチとなり、次のルートマップエントリーのチェックに進む。

### パラメーター

`egp|igp|incomplete` | 経路の起源

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- match origin（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R