[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip ospf mtu-ignore

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / 経路制御（OSPF）

`(config-if)# [no] ip ospf [A.B.C.D] mtu-ignore`

対象OSPFインターフェースにおいて、データベース記述パケットの交換時にMTUのチェックを行わないようにする。
no形式で実行した場合はデータベース記述パケットの交換時にMTUをチェックするようにする。
初期設定ではMTUをチェックする。
通常、MTUが一致していない相手とは隣接関係を確立できない。

### パラメーター

`A.B.C.D` | OSPFインターフェースのIPアドレス

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPFサービスを有効にしておくこと（service ospfコマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip ospf mtu-ignore（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show ip ospf（非特権EXECモード）
show ip ospf interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R