[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ipv6 ospf priority

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御（OSPFv3）

`(config-if)# ipv6 ospf priority <0-255>`

`(config-if)# no ipv6 ospf priority`

対象OSPFv3インターフェースにおけるルーター優先度を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。

### パラメーター

`<0-255>` | ルーター優先度。大きいほど優先度が高く、指名ルーター（DR）に選出される可能性が高くなる。優先度が同じときはルーターIDの大きいほうがDRとなる。0はDRになる資格がないことを示す。初期値は1

### 注意・補足事項

■ 本機能の設定を行う際は、あらかじめOSPF6サービスを有効にしておくこと（service ospf6コマンド）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ipv6 ospf priority（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R