[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP / 経路制御

`(config)# ip route DESTINATION {GATEWAY | IFNAME | null} [<1-255>] [weight <1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ip route DESTINATION {GATEWAY | IFNAME | null} [<1-255>] [weight <1-255>]`

IP経路表にスタティック経路を追加する。
no形式で実行した場合は指定したスタティック経路を削除する。

### パラメーター

`DESTINATION` | 宛先ネットワークアドレス。次のいずれかの形式で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして0.0.0.0/0または0.0.0.0 0.0.0.0を指定する
| `A.B.C.D/M` | IPアドレスとプレフィックス長で指定する形式
| `A.B.C.D W.X.Y.Z` | IPアドレスとサブネットマスクで指定する形式
`GATEWAY :=` | `A.B.C.D`
| 転送先（ネクストホップ）のIPアドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME` | 出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null` | ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される。詳細は書式パターンを参照
`<1-255>` | 管理距離（異種経路間における経路選択時の優先度）。また、同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合にも本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`weight <1-255>` | 該当経路のウェイト（重み付け）。本パラメーターは`GATEWAY`で転送先（ネクストホップ）のIPアドレスを指定している場合のみ利用可能（出力インターフェースを指定するときは利用できない）。同一宛先への最適経路が複数登録されている場合、該当宛先へのIPv4パケットはフロー単位でこれらの各経路にロードバランスされるが、その際各経路を使用するフローの数が各経路に設定されたウェイトの比になるよう調整される。なおロードバランス可能な経路数はmaximum-pathsコマンドの設定値が上限となる。本パラメーター省略時のウェイトは1
`description TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 172.20.53.0/24へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0/24 172.17.28.254 ↓

サブネットマスクを使って次のように指定しても同じ。

    awplus(config)# ip route 172.20.53.0 255.255.255.0 172.17.28.254 ↓

■ デフォルト経路を172.17.28.32に向ける。

    awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 172.17.28.32 ↓

転送先（ネクストホップ）がポイントツーポイントインターフェース上に存在する場合は、ネクストホップアドレス（GATEWAY）ではなく出力インターフェース（IFNAME）を指定する。

    awplus(config)# ip route 0.0.0.0/0 ppp0 ↓

■ 10.0.0.0/8宛てのパケットを転送せずに破棄するよう設定する。

    awplus(config)# ip route 10.0.0.0/8 null ↓

### 注意・補足事項

■ 管理距離255を持つ経路は「信頼できない経路」と見なされ、FIB（IP転送表）に登録されない（IPパケットの転送には使われない）。
■ 非ポイントツーポイントのトンネルインターフェースを使用してルーティングを行う場合は、ポイントツーポイントのトンネルインターフェースと異なりネクストホップアドレスを明確にする必要がある。そのため、本コマンドでスタティック経路を登録するときは、該当トンネルインターフェースを送出インターフェースとして指定するのではなく、ネクストホップアドレスを明示的に指定すること。
■ RIPでスタティック経路を通知している場合、そのスタティック経路を削除した後で他の機器から同一のRIP経路を受け取ってしまうと、スタティック経路を削除してから2分間は経路の更新ができない。スタティック経路の削除後、即座に経路を切り替えたい場合はclear ip rip routeコマンドのinvalid-routesオプションを使用すること。
■ 経路追加時の書式には次のパターンがある。

> Note

> > 以下の説明において、「非ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します（802.1Qサブインターフェースを含む）。
> > - Ethernetインターフェース
> > - ブリッジインターフェース
> > - L2TPv3トンネルインターフェース
> > - OpenVPN Tap(L2)トンネルインターフェース
> > - マルチポイントGREトンネルインターフェース
> > また、「ポイントツーポイントインターフェース」とは、次のインターフェースを指します。
> > - PPPoE/PPPインターフェース
> > - トンネルインターフェース（前記「非ポイントツーポイントインターフェース」に含まれるものを除く）

- ネクストホップ（転送先）が非ポイントツーポイントインターフェース上に存在する場合

  `ip route DESTINATION GATEWAY [<1-255>]`

- ネクストホップ（転送先）がポイントツーポイントインターフェース（IFNAME）上に存在する場合

  `ip route DESTINATION IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ip route DESTINATION null [<1-255>]`

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip route（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）
show ip route summary（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R