[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# shutdown

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / 一般設定

`(config-if)# [no] shutdown`

対象インターフェースを無効化する。
no形式で実行した場合は該当インターフェースを有効化する。
物理インターフェースの場合、無効化されたインターフェースは物理的にもリンクダウンする。

### 使用例

■ eth1を無効にする。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# shutdown ↓

■ eth1を再度有効化する。

    awplus(config)# interface eth1 ↓
    awplus(config-if)# no shutdown ↓

### 注意・補足事項

■ ループバックインターフェース（lo）に対して本コマンドを実行することはできない（同インターフェースはつねにアップしている）。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- shutdown（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show interface status（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R