[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip igmp querier-timeout

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IPマルチキャスト / IGMP

`(config-if)# ip igmp querier-timeout <1-65535>`

`(config-if)# no ip igmp querier-timeout`

対象インターフェースにおけるIGMPの動作パラメーターOther Querier Present Intervalの値を変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-65535>` | 他のQuerierが存在しなくなったと判断するまでの待機時間（Other Querier Present Interval）。単位は秒。初期値は(Query Interval×Robustness Variable)＋(Query Response Interval×0.5)。それぞれが初期値の場合、Other Querier Present Intervalの初期値は125×2＋10×0.5で255となる

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip igmp querier-timeout（インターフェースモード）

### 関連コマンド

ip igmp（インターフェースモード）
ip igmp query-interval（インターフェースモード）
ip igmp query-max-response-time（インターフェースモード）
ip igmp robustness-variable（インターフェースモード）
ip pim sparse-mode（インターフェースモード）
show ip igmp interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R