[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# set local-preference

モード: ルートマップモード
カテゴリー: IP / 経路制御（フィルタリング）

`(config-route-map)# set local-preference <0-4294967295>`

`(config-route-map)# no set local-preference`

（BGP用）ルートマップエントリーにset local-preference節を追加する。
no形式で実行した場合はエントリーからset local-preference節を削除する。
set local-preference節は、ルートマップエントリーにマッチした経路エントリーのLOCAL_PREF属性を指定値に書き換える。

### パラメーター

`<0-4294967295>` | LOCAL_PREF属性値。LOCAL_PREFはAS内での経路選択に用いられる優先度で、大きいほど優先度が高い

### コマンドツリー

    route-map (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- set local-preference（ルートマップモード）

### 関連コマンド

show route-map（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R