[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# deadtime

モード: LDAPサーバーモード
カテゴリー: 運用・管理 / LDAPクライアント

`(config-ldap-server)# deadtime <0-1440>`

`(config-ldap-server)# no deadtime`

無応答のLDAPサーバーへの要求送信抑制期間を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<0-1440>` | LDAPサーバーへの要求が規定回数（1 + retransmit回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間（分）。初期値は0（抑制しない）

### コマンドツリー

    ldap-server (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- deadtime（LDAPサーバーモード）

### 関連コマンド

retransmit（LDAPサーバーモード）
timeout（LDAPサーバーモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R