[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# atmf management vlan

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config)# atmf management vlan <2-4090>`

`(config)# no atmf management vlan`

AMF機能が内部的に使用するマネージメントVLANのIDを変更する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値は4092。

### パラメーター

`<2-4090>` | マネージメントVLANのID。初期値は4092

### 使用例

■ 管理用VLANをvlan 4090に変更する。

    SBx81(config)# atmf management vlan 4090 ↓

■ 管理用VLANを初期設定のvlan 4092に戻す。

    SBx81(config)# no atmf management vlan ↓

### 注意・補足事項

■ マネージメントVLANは、AMFノード間の通信にだけ用いられる内部的なVLAN。運用ネットワークでVLAN 4092を使用しないかぎり、本コマンドを使って変更する必要はない。
■ マネージメントVLANの設定を変更した場合は、設定を保存して再起動すること。
■ マネージメントVLANを変更するときはすべてのAMFノードに対して同じVLAN IDを設定し、すべてのノードを再起動する必要がある。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- atmf management vlan（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

atmf domain vlan（グローバルコンフィグモード）
atmf management subnet（グローバルコンフィグモード）
show atmf（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）
switchport atmf-link（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R