[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# max-paths ibgp

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# max-paths ibgp <2-64>`

`(config-router)# no max-paths ibgp`

同一宛先に対するIPv4 iBGP経路エントリー（ECMPパス）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は未設定に戻す。
未設定時の最大数は1（ECMP無効）。

### パラメーター

`<2-64>` | 同一宛先に対するIPv4 iBGP経路エントリーの最大数

### 使用例

    awplus(config-router)# max-paths ibgp 4 ↓

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- max-paths ibgp（BGPモード）

### 関連コマンド

address-family ipv4（BGPモード）
show ip bgp summary（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）
show ip route（非特権EXECモード）
show ip route database（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R