[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# tunnel mode ipsec

モード: インターフェースモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-if)# [no] tunnel mode ipsec {ipv4|ipv6}`

対象トンネルインターフェースの動作モードをIPsecに設定する。
no形式で実行した場合は動作モードを未指定に戻す。
トンネルインターフェース作成直後の初期状態では動作モード未指定。
トンネルインターフェースを作成したら必ず本コマンドで動作モードを指定すること。
IPsecトンネルインターフェースの基本仕様および設定項目は下記のとおり。

- デリバリー（外側）プロトコル：IPv4、IPv6
- ペイロード（内側）プロトコル：IPv4、IPv6
- 上位層モジュール：IPv4、IPv6
- 必須設定パラメーター
  - 外側始点IPv4/IPv6アドレス（tunnel sourceコマンド）
  - 外側終点IPv4/IPv6アドレス（tunnel destinationコマンド）
  - IPsecによる保護（tunnel protection ipsecコマンド）
    ※別途、ISAKMP事前共有鍵の設定が必要（crypto isakmp keyコマンド）
- オプション設定パラメーター
  - ISAKMP自装置ID（tunnel local nameコマンド）
  - ISAKMP対向装置ID（tunnel remote nameコマンド）
  - 保護対象パケット（トラフィックセレクター）のローカルアドレス（tunnel local selectorコマンド）
  - 保護対象パケット（トラフィックセレクター）のリモートアドレス（tunnel remote selectorコマンド）
    ※IPv6 over IPv4 IPsecの場合はIPv6パケットを保護対象とするトラフィックセレクター、IPv4 over IPv6 IPsecの場合はIPv4パケットを保護対象とするトラフィックセレクターの設定が必要。

### パラメーター

`ipv4` | IPsec over IPv4（IPv4 IPsec）トンネル。デリバリー（外側）プロトコルとしてIPv4を使う。対象トンネルインターフェースはIPv4、IPv6ルーティング両対応となり、IPv4アドレス（ip address）、IPv6アドレス（ipv6 address）を設定できる。本パラメーター指定時は、tunnel source/tunnel destinationコマンドでIPv4アドレスを指定する必要がある。
`ipv6` | IPsec over IPv6（IPv6 IPsec）トンネル。デリバリー（外側）プロトコルとしてIPv6を使う。この場合、対象トンネルインターフェースはIPv4、IPv6ルーティング両対応となり、IPv4アドレス（ip address）、IPv6アドレス（ipv6 address）を設定できる。本パラメーター指定時は、tunnel source/tunnel destinationコマンドでIPv6アドレスを指定する必要がある

### 使用例

■ トンネルインターフェースtunnel0を作成し、動作モードをIPsec over IPv4に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel0 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv4 ↓

■ トンネルインターフェースtunnel1を作成し、動作モードをIPsec over IPv6に設定する。

    awplus(config)# interface tunnel1 ↓
    awplus(config-if)# tunnel mode ipsec ipv6 ↓

### 注意・補足事項

■ IPv4 IPsecトンネルインターフェース（tunnel mode ipsec ipv4）にIPv6アドレス（ipv6 address）を設定してIPv6 over IPv4 IPsec VPNを構築するときは、IPv6アドレスのトラフィックセレクター（tunnel local selector、tunnel remote selectorコマンド）を設定して、IPv6パケットを保護対象に指定すること。
IPv4 IPsecトンネルインターフェースには、初期状態でIPv4パケットだけを保護対象とするトラフィックセレクター（ID 1、ローカルアドレス 0.0.0.0/0、リモートアドレス 0.0.0.0/0）が設定されているため、IPv6セレクターを明示的に設定しないとIPv6パケットを通すことができないので注意。
■ IPv6 IPsecトンネルインターフェース（tunnel mode ipsec ipv6）にIPv4アドレス（ip address）を設定してIPv4 over IPv6 IPsec VPNを構築するときは、IPv4アドレスのトラフィックセレクター（tunnel local selector、tunnel remote selectorコマンド）を設定して、IPv4パケットを保護対象に指定すること。
IPv6 IPsecトンネルインターフェースには、初期状態でIPv6パケットだけを保護対象とするトラフィックセレクター（ID 1、ローカルアドレス ::/0、リモートアドレス ::/0）が設定されているため、IPv4セレクターを明示的に設定しないとIPv4パケットを通すことができないので注意。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- tunnel mode ipsec（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
tunnel destination（インターフェースモード）
tunnel local name（インターフェースモード）
tunnel local selector（インターフェースモード）
tunnel mode gre（インターフェースモード）
tunnel oper-status-control（インターフェースモード）
tunnel protection ipsec（インターフェースモード）
tunnel remote name（インターフェースモード）
tunnel remote selector（インターフェースモード）
tunnel source（インターフェースモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R