[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# bgp bestpath as-path ignore

モード: BGPモード
カテゴリー: IP / 経路制御（BGP）

`(config-router)# [no] bgp bestpath as-path ignore`

（IPv4/IPv6）BGPの経路選択プロセスにおいて、AS_PATH属性を使わない（ASパス長を比較しない）よう設定する。
no形式で実行した場合は、AS_PATH属性を使うよう設定する。
初期設定では、AS_PATH属性を使う。

### コマンドツリー

    router bgp (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- bgp bestpath as-path ignore（BGPモード）

### 関連コマンド

match as-path（ルートマップモード）
route-map（グローバルコンフィグモード）
set as-path prepend（ルートマップモード）
show bgp ipv6（非特権EXECモード）
show ip bgp（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R