[index] AT-AR4000S-Cloud リファレンスマニュアル 5.5.5

# ip address negotiated

モード: インターフェースモード
カテゴリー: PPP / 一般設定

`(config-if)# ip address negotiated [A.B.C.D]`

`(config-if)# no ip address negotiated`

対象PPPインターフェースにおいて、IPCPによるIPアドレスの自動取得を有効にする。
no形式で実行した場合は、IPCPによるIPアドレスの自動取得を無効にする。
初期設定は無効。
PPP接続時には、IPCPネゴシエーションによってIPアドレスだけでなくDNSサーバーアドレスも取得できる。DNSサーバーアドレスを取得するかどうかは、ppp ipcp dnsコマンドで設定する（初期設定では取得しない）。

### パラメーター

`A.B.C.D` | デフォルトIPアドレス。接続相手からIPアドレスを取得できなかった場合は、対象PPPインターフェースのIPアドレスとしてこのアドレスを使用する。本パラメーター省略時および0.0.0.0指定時は、接続相手からIPアドレスを取得できなかった場合に該当PPPインターフェースがdown状態のままとなる

### 使用例

■ ppp0インターフェースのIPアドレスをIPCPで要求するよう設定する。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ip address negotiated ↓

■ ppp0インターフェースのIPアドレスをIPCPで要求するよう設定する。ここではデフォルトIPアドレスを指定して、IPアドレスを取得できなかった場合は10.10.10.10を使用するよう指示している。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ip address negotiated 10.10.10.10 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPPPインターフェース（pppX）でのみ有効。
■ 本コマンドはip addressコマンドによるIPアドレスの固定設定とは併用不可。本コマンドとip addressコマンドは後から設定したほうが有効になる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip address negotiated（インターフェースモード）

### 関連コマンド

encapsulation ppp（インターフェースモード）
ip address（インターフェースモード）
ppp ipcp dns（インターフェースモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2022 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003066 Rev.R