[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# snmp-server system-name

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / SNMP

`(config)# snmp-server system-name TEXTLINE`

`(config)# no snmp-server system-name`

システム名を示すMIBオブジェクトsysNameの値を設定する。
no形式で実行した場合は設定を削除する。
初期状態は未設定（空文字列）。

### パラメーター

`TEXTLINE` | システム名（sysName）。255文字以内の印刷可能文字で指定する。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ sysNameを設定する。

    awplus(config)# snmp-server system-name My Device ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- snmp-server system-name（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

snmp-server contact（グローバルコンフィグモード）
snmp-server location（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K