[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# deadtime

モード: サーバーグループモード
カテゴリー: 運用・管理 / RADIUSクライアント

`(config-sg)# deadtime <0-1440>`

`(config-sg)# no deadtime`

無応答のRADIUSサーバーへの要求送信抑制期間を設定する（対象認証サーバーグループ固有の設定）。
no形式で実行した場合は、認証サーバーグループ固有の設定を削除する。
初期状態では、認証サーバーグループ固有の設定は行われていない。この場合はradius-server deadtimeコマンドで設定するグローバル設定値を使う。

### パラメーター

`<0-1440>` | RADIUSサーバーへの要求が規定回数（1 + retransmit回）タイムアウトしたときに、該当サーバーが「使用不可」であると見なして同サーバーの使用を抑制する時間（分）。未設定時はradius-server deadtimeコマンドで設定するグローバル設定値を使う

### 注意・補足事項

■ 初期状態（認証サーバーグループ固有の設定はなし。グローバル設定値は0分）では、無応答のサーバーに対しても毎回要求を送信する。このため、認証サーバーリストの先頭に登録されているRADIUSサーバーが応答しない場合、毎回このサーバーの応答がタイムアウトするまで待つこととなり、結果として認証時間が長くなる。これを回避するには、radius-server deadtimeコマンドか本コマンドで1分以上の適切な値を指定すること。

### コマンドツリー

    aaa group server radius (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- deadtime（サーバーグループモード）

### 関連コマンド

radius-server deadtime（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K