[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show platform

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / 一般設定

`# show platform`

機種固有の設定を行う各種platform xxxxコマンドの設定を表示する。

### 使用例

    awplus# show platform ↓
    MAC vlan hashing algorithm    crc32l
    L3 hashing algorithm          crc32l
    Load Balancing                src-dst-ip
    stop-unreg-mc-flooding        off
    Vlan-stacking TPID            0x8100
    Hardware Filter Size          ipv4-limited-ipv6

> Note

> > 上記表示は一例です。表示される内容は製品、バージョンや設定内容によって異なります。

### 関連コマンド

platform hwfilter-size（グローバルコンフィグモード）
platform load-balancing（グローバルコンフィグモード）
platform mac-vlan-hashing-algorithm（グローバルコンフィグモード）
platform stop-unreg-mc-flooding（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K