[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# sflow sampling-rate

モード: インターフェースモード
カテゴリー: 運用・管理 / sFlow

`(config-if)# sflow sampling-rate [<256-16777215>]`

`(config-if)# no sflow sampling-rate`

対象インターフェースにおけるsFlowサンプリング周期（何パケットごとにサンプリングするか）を設定する。
no形式で実行した場合はサンプリングを無効にする。
初期設定は無効。

### パラメーター

`<256-16777215>` | サンプリング周期（パケット数）

### 使用例

    awplus(config-if)# sflow sampling-rate 256 ↓

### 注意・補足事項

■ sFlowエージェントの設定はスイッチポートに対してのみ可能で、トランクグループ（スタティックチャンネルグループ、LACPチャンネルグループとも）やVLANインターフェースには設定できない。トランクグループやVLANインターフェースに対してsFlowの設定を行う場合は、所属スイッチポートに設定すること。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- sflow sampling-rate（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show sflow（特権EXECモード）
show sflow interface（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K