[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport atmf-link

モード: インターフェースモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`(config-if)# [no] switchport atmf-link`

対象スイッチポートまたはトランクグループ（saX、poX）をAMFリンクに設定する。
no形式で実行した場合はAMFリンクとしての設定を解除する。
AMFリンクはAMF対応機器同士を接続し、AMFパケットの送受信を行うポートおよびリンクのこと。

### 使用例

■ ポート1.0.1をAMFリンクに設定する。

    FSW244(config)# interface port1.0.1 ↓
    FSW244(config-if)# switchport atmf-link ↓

### 注意・補足事項

■ AT-AR2010V、AT-TQ7403-R、AT-TQ6702 GEN2-R、AT-TQ6702e GEN2-R、vFirewall（AT-NFV-APL）、AT-AR4000S-Cloud、AMF Cloud、AMF Cloud（AT-VST-APL版）、AMF Cloud（AT-VST-VRT版）はスイッチポートを持たないため、本コマンドは使用できない。
■ AT-AR4050S/AT-AR4050S-5G/AT-AR3050S/AT-AR2050V、AT-AR1050Vにおいて、本コマンドはLANポートでのみ有効。
■ Secure Edge、Secure HUBシリーズのAMFメンバー機能はエッジノード向けの限定版であるため、AMFリンクは1ポートのみ設定可能。
■ 本コマンドを実行すると、対象ポートまたはトランクグループ（saX、poX）はタグ付きポート（トランクポート）に自動設定され、ドメインVLAN（初期設定ではvlan4091）とマネージメントVLAN（初期設定ではvlan4092）にだけ所属する状態となる。これらの設定はランニングコンフィグに現れないが、本コマンドを実行すると自動的にこの状態となるので、手動設定する必要はない。また、AMF接続ポートではトポロジー管理のためタグなしのL2予約済みマルチキャストパケット（宛先MACアドレス：01-80-c2-00-00-2e）を送受信するが、このパケットはスパニングツリーのポート状態がブロッキングでも送受信が可能であり、また他のポートには転送されない。さらに、AMF接続ポートのネイティブVLAN（switchport trunk native vlanコマンド）をなしに設定してもこのパケットの送受信には影響しない。
■ タグなしポートとして運用中のポートに対して本コマンドを実行すると、タグなしVLANの設定が失われるため、本コマンド実行後にネイティブVLAN（タグ付きポートで受信したタグなしパケットの所属VLAN）を再設定すること。
たとえば、次の設定がしてあるポート1.0.1をAMF接続ポートに設定する場合を考える。

    interface port1.0.1
     switchport mode access
     switchport access vlan 10

ここでポート1.0.1をAMF接続ポートに設定すると、このポートはタグ付きポートとなり、タグなしパケットはネイティブVLANの初期設定値であるvlan1として扱われるようになるので、タグなしパケットをvlan10として扱えるよう、switchport trunk native vlanコマンドでネイティブVLANをvlan10に再設定すること。

    FSW244(config)# interface port1.0.1 ↓
    FSW244(config-if)# switchport atmf-link ↓
    FSW244(config-if)# switchport trunk native vlan 10 ↓

■ AMF接続ポート（AMFリンク、AMFクロスリンク）に設定済みのポートを後からスタティックチャンネルグループに束ねることはできない。先にスタティックチャンネルグループを作成し、該当スタティックチャンネルグループをAMF接続ポートとして設定すること。
■ AMF接続ポート（AMFリンクまたはAMFクロスリンク）でループガード機能（LDF検出、MACアドレススラッシングプロテクション）を使用する場合、ループ検出時のアクションとしてport-disableやlink-downを使用すると、アクション実行時に該当ポートにおけるAMFの接続が切れるため注意すること（LDF検出のアクションはloop-protection actionコマンド、MACアドレススラッシングプロテクションのアクションはthrash-limitingコマンドで設定する）。なお、非AMF接続ポートではループ検出時のアクションに関する制限はない。
■ 1つのAMF接続ポートに接続できるAMFノードは1台だけ。HUBなどを介して1つのAMF接続ポートに複数のAMFノードを接続することはできない。
■ 1つのAMFネットワークにマスターを2台設置する場合は、必ずマスター同士をAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続すること。マスター間のクロスリンクは何本あってもよいが、AMFプロトコルのループ回避機能により、アクティブな1本を除きすべてブロッキング状態となる。
■ 同じNode Depth値を持つノード同士を接続する場合は、必ずAMFクロスリンク（switchport atmf-crosslinkコマンド）で接続すること。通常のAMFリンクで接続した場合は、show atmf linksコマンドで表示される該当ポートのAMFステータスがIncompatibleとなり、AMFの接続が確立しないため注意。
■ 1台のAMFメンバー上に、AMFマスターまでの経路（アップリンク）としてAMFリンクとAMF仮想リンクが同時に存在する構成は未サポート。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport atmf-link（インターフェースモード）

### 関連コマンド

atmf-link（インターフェースモード）
show atmf links（特権EXECモード）
show atmf links statistics（特権EXECモード）
show atmf nodes（特権EXECモード）
switchport atmf-crosslink（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K