[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show ip dhcp snooping statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`> show ip dhcp snooping statistics [detail] [interface IFRANGE]`

DHCP Snoopingの統計情報を表示する

### パラメーター

`detail` | 詳細な情報を表示する
`interface IFRANGE` | 表示対象ポート。スイッチポート、スタティック/ダイナミックチャンネルグループ、VLANが指定可能

### 使用例

    awplus> show ip dhcp snooping statistics ↓

    DHCP Snooping Statistics:

                  In           In BOOTP      In BOOTP     In
     Interface    Packets      Requests      Replies      Discards
    ----------------------------------------------------------------
     vlan1        444          386           58           223
     port1.0.1    386          386           0            223
     port1.0.2    0            0             0            0
     port1.0.3    0            0             0            0
     port1.0.4    0            0             0            0
     port1.0.5    0            0             0            0
     port1.0.6    0            0             0            0
     port1.0.7    0            0             0            0
     port1.0.8    0            0             0            0
     port1.0.9    0            0             0            0
     port1.0.10   0            0             0            0
     port1.0.11   0            0             0            0
     port1.0.12   58           0             58           0

    awplus> show ip dhcp snooping statistics detail ↓

    DHCP Snooping Statistics:

    Interface ........................................ port1.0.1, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.2, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.3, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.4
      In Packets ..................................... 50
        In BOOTP Requests ............................ 25
        In BOOTP Replies ............................. 25
      In Discards .................................... 1
        Invalid BOOTP Information .................... 0
        Invalid DHCP ACK ............................. 0
        Invalid DHCP Release or Decline .............. 0
        Invalid IP/UDP Header ........................ 0
        Max Bindings Exceeded ........................ 1
        Option 82 Insert Error ....................... 0
        Option 82 Received Invalid ................... 0
        Option 82 Received On Untrusted Port ......... 0
        Option 82 Transmit On Untrusted Port ......... 0
        Reply Received On Untrusted Port ............. 0
        Source MAC/CHADDR Mismatch ................... 0
        Static Entry Already Exists .................. 0
    Interface ........................................ port1.0.5, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.6, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.7, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.8, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.9, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.10, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.11, All counters 0
    Interface ........................................ port1.0.12, All counters 0

表 1
Interface | インターフェース名
In Packets | DHCP Snoopingで処理された受信パケット数
In BOOTP Requests | 受信BOOTPリクエスト数
In BOOTP Replies | 受信BOOTPリプライ数
In Discards | 破棄された受信パケット数
Invalid BOOTP Information | 無効なBOOTP情報を含むパケットの数
Invalid DHCP ACK | DHCP ACKメッセージの破棄数
Invalid DHCP Release or Decline | DHCP releaseまたはDHCP declineメッセージの破棄数
Invalid IP/UDP Header | IPヘッダーまたはUDPヘッダーの問題が検出されたパケット数
Max Bindings Exceeded | ポートにおける最大バインディング数を超えて受信したパケット数
Option 82 Insert Error | オプション82情報の追加時にエラーが発生したパケット数
Option 82 Received Invalid | 受信したオプション82情報がDHCP Snooping機能で挿入された情報と一致しなかったパケットの数
Option 82 Received On Untrusted Port | Untrustedポートで受信したオプション82情報を含むパケットの数
Option 82 Transmit On Untrusted Port | Untrustedポートから送信されるオプション82情報を含むパケットの数
Reply Received On Untrusted Port | Untrustedポートで受信したBOOTPリプライのパケット数
Source MAC/CHADDR Mismatch | L2送信MACアドレスがクライアントハードウェアアドレスフィールド(BOOTP.CHADDR)と一致しなかったパケットの数
Static Entry Already Exists | スタティックエントリーがすでに存在するため追加できなかったパケットの数

### 関連コマンド

clear ip dhcp snooping statistics（特権EXECモード）
ip dhcp snooping（インターフェースモード）
ip dhcp snooping violation（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K