[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# spanning-tree force-version

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / スパニングツリープロトコル

`(config-if)# [no] spanning-tree force-version VERSION`

（RSTP/MSTP）対象スイッチポートで使用するスパニングツリープロトコルのバージョンを明示的に指定する。
no形式で実行した場合は明示的なバージョン指定を削除し、動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）にしたがうようにする。

### パラメーター

`VERSION` | スパニングツリープロトコルのバージョン識別子。次のいずれかを指定する。ただし、動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）で指定したものより上位のバージョンを指定することはできない
| `0` | STP（IEEE 802.1D）
| `2` | Rapid STP（IEEE 802.1w）
| `3` | Multiple STP（IEEE 802.1s）

### 注意・補足事項

■ MSTPモードのときは、CIST（インスタンス0）に対する設定となる。
■ 動作モードの設定（spanning-tree modeコマンド）と同じバージョンを指定した場合、本コマンドはランニングコンフィグ（show running-config）に表示されない。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- spanning-tree force-version（インターフェースモード）

### 関連コマンド

clear spanning-tree detected protocols（特権EXECモード）
show spanning-tree（非特権EXECモード）
show spanning-tree mst（非特権EXECモード）
spanning-tree mode（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K