[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show mirror

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`> show mirror [interface SRCIFNAME]`

ポートミラーリングの設定を表示する。

### パラメーター

`interface SRCIFNAME` | ソースポートのインターフェース名。指定したポートをソースポートとするミラーポート設定だけを表示したいときに指定する。省略時はすべてのミラーポート設定が表示される

### 使用例

    awplus> show mirror ↓
    Mirror Test Port Name: port1.0.2
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.0.1
    Mirror Test Port Name: port1.0.2
    Mirror option: Enabled
    Mirror direction: both
    Monitored Port Name: port1.0.3

表 1
Mirror Test Port Name | ミラーポートのインターフェース名
Mirror option | ミラーリングの有効・無効
Mirror direction | ミラーリングするトラフィックの向き
Monitored Port Name | ソースポートのインターフェース名

### 関連コマンド

mirror interface（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K