[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# identity

モード: AMF事前設定EXECモード
カテゴリー: AMF / コマンド

`[atmf-provision]# identity {mac-address HHHH.HHHH.HHHH | serial-number SERIAL} prefix A.B.C.D/M`

`[atmf-provision]# no identity`

対象の事前設定ノードに、DHCPサーバー/DNSサーバーを利用した単独でのオートリカバリー用の識別情報（ネクストホップルーターのMACアドレスまたはシリアル番号）を関連付ける。
no形式で実行した場合は該当事前設定ノードから識別情報を削除する。

> Note

> > 対象ノードはatmf provision nodeコマンドでAMF事前設定EXECモードに入るときに指定します。

> Note

> > 本設定項目は機種に依存しない情報であるため、atmf provision nodeコマンドで機種（device）を指定したかどうかにかかわらず、1つの事前設定ノード名に対して共通の設定が1つだけ保持されます。

本コマンドはマスターでのみ有効。

### パラメーター

`mac-address HHHH.HHHH.HHHH` | 該当ノードが仮想リンクの通信を行うときに使用するネクストホップルーターのMACアドレス
`serial-number SERIAL` | 該当ノードのシリアル番号
`prefix A.B.C.D/M` | 該当ノードにおいて、仮想リンクの始点IPアドレスが所属するサブネット。DHCP/DNSによるオートリカバリーの実行時、AMFマスターはこの範囲内からのみ該当ノードのオートリカバリー要求を受け入れる

### 使用例

■ 事前設定ノード「Node4」の識別情報をネクストホップルーターのMACアドレスで登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.48.0/24の範囲内とする。

    SBx81# atmf provision node Node4 ↓
    SBx81[atmf-provision]# identity mac-address 0000.1122.3344 prefix 192.168.48.0/24 ↓

■ 事前設定ノード「Node5」の識別情報を機器のシリアル番号で登録する。該当ノードのIPアドレスは192.168.50.0/24の範囲内とする。

    SBx81# atmf provision node Node4 ↓
    SBx81[atmf-provision]# identity serial-number A12345G123456789 prefix 192.168.50.0/24 ↓

### コマンドツリー

    atmf provision node (特権EXECモード)
        |
        +- identity（AMF事前設定EXECモード）

### 関連コマンド

clone（AMF事前設定EXECモード）
create（AMF事前設定EXECモード）
atmf recovery-server（グローバルコンフィグモード）
show atmf provision nodes（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K