[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show facility-alarm status

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`# show facility-alarm status`

検出中のアラームを表示する。

### 使用例

    Active alarms           ID
    ----------------------  ---------
    External PSU            2
    EPSR                    -
    Link down               port1.0.1
    PoE failure             port1.0.1

表 1
Active alarms | 検出中のアラームの名称
ID | 対象ポートや機器の番号

### 関連コマンド

alarm facility epsr（グローバルコンフィグモード）
alarm facility link-down（グローバルコンフィグモード）
alarm facility loopprot（グローバルコンフィグモード）
alarm facility power-supply（グローバルコンフィグモード）
alarm facility pse-port（グローバルコンフィグモード）
alarm facility temperature（グローバルコンフィグモード）
show alarm settings（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K