[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# show gvrp statistics

モード: 非特権EXECモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`> show gvrp statistics [IFRANGE]`

GVRP情報に関する統計的概要を表示する。

### パラメーター

`IFRANGE` | スイッチポートのインターフェース名。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのスイッチポートが対象となる

### 使用例

    awplus> show gvrp statistics port1.0.1-port1.0.2 ↓
    Port JoinEmpty JoinIn LeaveEmpty LeaveIn Empty
    ----------------------------------------------------------------
    1.0.1 RX 0 2 0 0 0
    TX 0 0 0 0 0
    1.0.2 RX 0 1 0 0 1
    TX 0 0 0 0 0

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K