[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# alarm facility pse-port

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: 運用・管理 / システム

`(config)# [no] alarm facility pse-port IFRANGE {led|relay}`

PoEの対象ポートの障害（PoEポート接続機器の消費電力が、ポートの最大供給電力を超えた場合）を、本製品のFault LEDまたは外部装置に通知する機能を有効にする。
no形式で指定した場合は、無効にする。
初期値は無効。

### パラメーター

`IFRANGE` | 対象ポート。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのポートが対象となる
`led` | Fault LEDによるアラーム通知
`relay` | リレー出力を使用した外部装置へのアラーム通知

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはPoE給電対応機種でのみ有効です。PoE給電対応機種については「インターフェース」/「Power over Ethernet」を参照してください。

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- alarm facility pse-port（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show alarm settings（特権EXECモード）
show facility-alarm status（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K