[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping database

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config)# [no] ip dhcp snooping database {nvs|flash}`

DHCP Snoopingテーブル（バインディングデータベース）のダイナミックエントリーを保存するバックアップファイルの場所を指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻す。
初期設定はnvs。

### パラメーター

`nvs` | 2秒間隔でデータベースを確認し、変更があった場合は不揮発性メモリー（NVS）に保存する。初期設定
`flash` | 60秒間隔でデータベースを確認し、変更があった場合は内蔵フラッシュメモリーに保存する

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dhcp snooping database（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ip dhcp snooping（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K