[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dhcp snooping

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / DHCP Snooping

`(config-if)# [no] ip dhcp snooping`

対象VLANインターフェースでDHCP Snoopingを有効にする。
no形式で実行した場合はDHCP Snoopingを無効にする。
初期設定は無効。
DHCP Snoopingを使うには、service dhcp-snoopingコマンドによる全体設定と、本コマンドによるインターフェース固有設定の両方が「有効」になっており、さらに、DHCPサーバーが接続されているポートをip dhcp snooping trustコマンドで「Trustedポート」として指定する必要がある。
DHCP Snoopingエントリーのみを許可するACLがポート上で有効な場合、ポート上でDHCP Snoopingを無効にすると、すべての通信が拒否される。
本コマンドで対象VLANのDHCP Snoopingを無効にした場合、クライアントの接続を維持するためには、access-groupコマンドを使用して、ポートからDHCP snooping ACLを削除する必要がある。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip dhcp snooping（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K