[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# switchport port-security maximum

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / スイッチポート

`(config-if)# switchport port-security maximum <1-256>`

`(config-if)# no switchport port-security maximum`

対象スイッチポートで学習可能な送信元MACアドレス（ダイナミックエントリー）の最大数を設定する。
no形式で実行した場合は、ポートセキュリティーの動作をオフにする。

### パラメーター

`<1-256>` | 対象ポートで学習可能な送信元MACアドレス（ダイナミックエントリー）の最大数。すでに学習済みMACアドレスが制限値に達している状態で未知の送信元MACアドレスを持つパケットを受信した場合、switchport port-security violationコマンドの設定に基づいた処理が行われる。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- switchport port-security maximum（インターフェースモード）

### 関連コマンド

mac address-table static（グローバルコンフィグモード）
show port-security interface（特権EXECモード）
show port-security intrusion（特権EXECモード）
switchport port-security（インターフェースモード）
switchport port-security aging（インターフェースモード）
switchport port-security violation（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K