[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# ipv6 route

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IPv6 / 経路制御

`(config)# ipv6 route X:X::X:X/M {GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>] [description TEXTLINE]`

`(config)# no ipv6 route X:X::X:X/M [{GATEWAY & IFNAME | null} [<1-255>]]`

IPv6経路表にスタティック経路を追加する。

### パラメーター

`X:X::X:X/M` | 宛先ネットワークアドレス。IPv6アドレスとプレフィックス長で指定する。なお、デフォルト経路を追加する場合は、宛先ネットワークアドレスとして「::/0」（「0:0:0:0:0:0:0:0/0」の省略形）を指定する
`GATEWAY :=` | `X:X::X:X [IFNAME]`
| 転送先（ネクストホップ）のIPv6アドレス。詳細は書式パターンを参照
`IFNAME` | 出力インターフェース名。詳細は書式パターンを参照
`null` | ブラックホール経路を登録する場合に指定する特殊なインターフェース名。nullを指定した場合、該当経路宛てのパケットは転送されずに破棄される
`<1-255>` | 管理距離（経路選択時の優先度）。同じサブネット長のスタティック経路を複数登録する場合に、それらの間で優先順位を付けたい場合に本値を使用可能（フローティングスタティックルートの利用）。値が小さいほど優先度が高い。省略時はスタティック経路のデフォルト値である1となる
`description TEXTLINE` | 説明文。TEXTLINEは行末までがその値と見なされるため、スペースを含んでいてもよい

### 使用例

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 2001:db8:1:10::1 ↓

■ 2001:db8:2::/48へのスタティック経路を登録する。ネクストホップをリンクローカルアドレスで指定するときは、送出インターフェースの指定が必須なので注意すること。

    awplus(config)# ipv6 route 2001:db8:2::/48 fe80::1 vlan10 ↓

■ デフォルト経路をvlan10上のfe80::2に向ける。

    awplus(config)# ipv6 route ::/0 fe80::2 vlan10 ↓

### 注意・補足事項

■ 経路追加時の書式には次のパターンがある。

- ネクストホップ（転送先）を指定する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY [<1-255>]`

  ネクストホップがリンクローカルアドレスの場合は出力インターフェース（IFNAME）も指定

  `ipv6 route X:X::X:X/M GATEWAY IFNAME [<1-255>]`

- 該当宛先のパケットを転送せずに破棄する場合

  `ipv6 route X:X::X:X/M null [<1-255>]`

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ipv6 route（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

show ipv6 route（非特権EXECモード）
show ipv6 route database（非特権EXECモード）
show ipv6 route summary（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K