[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# gvrp

モード: インターフェースモード
カテゴリー: L2スイッチング / GVRP

`(config-if)# [no] gvrp`

スイッチポートインターフェース上のGVRPを有効にする。
no形式で実行した場合はGVRPを無効にする。
初期設定は無効。

### 使用例

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# gvrp enable ↓
    awplus(config)# interface port1.0.1-port1.0.2 ↓
    awplus(config-if)# gvrp ↓

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- gvrp（インターフェースモード）

### 関連コマンド

gvrp dynamic-vlan-creation（グローバルコンフィグモード）
gvrp enable（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K