[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# L2スイッチング / GVRP

GVRPは、スイッチが持つVLAN設定情報を、別のスイッチへと交換させるためのプロトコルです。VLAN設定情報の登録、または削除はGARPに基づき実行されます。
GVRPは複数のスイッチをまたぐVLANの管理を容易にします。
GVRPが無効な場合は、それぞれのスイッチで、手動でVLAN設定を行わなければなりませんが、GVRPを有効にすると、VLAN情報を動的にやりとりして、自動的に同じVLAN設定にすることができます。
スイッチはVLAN情報を共有するのにGVRPプロトコルデータ単位(PDU)を使用します。
PDUはスイッチ上のすべてのVLAN ID番号を含んでいます。 スイッチはGVRP PDUを受信したら、送信元スイッチ上のVLAN IDを調べます。

- PDUがスイッチ上に存在しないVLANのVIDを含んでいる場合、VLANを自動的に作成して、PDU（Protocol Data Units）を受信したポートをタグ付きポートとして加えます。 GVRPによって作成されたVLANは、ダイナミックGVRP VLANと呼ばれます。
- PDUがスイッチの上に存在するVLANのVIDを含んでいた場合、PDUを受信したポートがそのVLANに所属していなければ、タグ付きポートとして加えます。 GVRPによって静的（ユーザーが作成し既にスイッチ上に存在するVLAN）なVLANに加えられたポートは、ダイナミックGVRPポートと呼ばれます。

## GVRPの仕様

GVRPの仕様は以下の通りです。

- ダイナミックGVRP VLANを変更、削除できない
- ダイナミックGVRPポートをVLANから削除できない
- GVRP使用時の最大VLAN数は100
- MSTPとは併用できない
- プライベートVLANとリンクアグリゲーショングループに所属するポートではGVRPを有効にできない
- VLANには1つ以上のポートが所属しなければならない
- スイッチをリセットするとすべてのダイナミックGVRP VLAN、ダイナミックGVRPポート、GVRPの設定が削除される
- 3つのGVRPタイマーの値を、GVRPが有効な他のスイッチと同じに設定する
- ダイナミックGVRP VLANとダイナミック GVRPポートを静的なVLANに変更することができる
- PDUはGVRPが有効なポートからのみ送出される
- GVRPが有効なポートは他のスイッチと接続していなければならない

## 基本設定

1. スイッチ上でGVRPを有効にします。

       awplus(config)# gvrp enable ↓

2. ダイナミックGVRP VLANの作成を有効にします。

       awplus(config)# gvrp dynamic-vlan-creation ↓

3. インターフェースモードに移行します。

       awplus(config)# interface port1.0.2 ↓

4. タグ付きポート（トランクポート）に設定し、すべてのVLANのトラフィックを通すよう設定します。

       awplus(config-if)# switchport mode trunk ↓
       awplus(config-if)# switchport trunk allowed vlan all ↓

5. 指定したインターフェース上のGVRPを有効にします。

       awplus(config-if)# gvrp ↓

6. GVRP設定を確認します。

       awplus(config-if)# exit ↓
       awplus(config)# exit ↓
       awplus# show gvrp configuration ↓

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K