[index] CentreCOM IE220シリーズ コマンドリファレンス 5.5.5

# dot1x max-reauth-req

モード: インターフェースモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`(config-if)# dot1x max-reauth-req <1-10>`

`(config-if)# no dot1x max-reauth-req`

対象スイッチポートでIEEE 802.1X認証（ポート認証）を行うとき、EAPOLパケット（EAP Request/Identity）を何回まで再送するか（reauthMax）を設定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。

### パラメーター

`<1-10>` | 認証時におけるEAPOLパケット（EAP Request/Identity）の最大再送回数。初期値は2回

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- dot1x max-reauth-req（インターフェースモード）

### 関連コマンド

aaa authentication dot1x（グローバルコンフィグモード）
dot1x port-control（インターフェースモード）
show dot1x（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003190 Rev.K