[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# show auth supplicant

モード: 特権EXECモード
カテゴリー: インターフェース / ポート認証

`# show auth supplicant [interface IFRANGE] [brief]`

`# show auth [interface IFRANGE] supplicant [brief]`

各ポート（Ethernetインターフェース）におけるポート認証のSupplicant情報を表示する。

### パラメーター

`interface IFRANGE` | インターフェース名。指定したポート（Ethernetインターフェース）の情報だけを表示させたいときに指定する。ハイフン、カンマを使った複数指定も可能。省略時はすべてのインターフェースが対象となる
`brief` | Supplicantの情報を簡素な形式で表示する

### 使用例

    awplus# show auth supplicant ↓
    Interface    Mode MAC Address    Status
    ============ ==== ============== =============
    eth1         M    0000.5e00.53f3 Failed
    eth1         M    0000.5e00.53c0 Failed
    eth1         M    0000.5e00.53e0 Failed
    eth1         M    0000.5e00.534e Failed
    eth1         M    0000.5e00.53a7 Authenticated
    eth1         M    0000.5e00.53b7 Failed

### 関連コマンド

aaa authentication auth-mac（グローバルコンフィグモード）
auth-mac enable（インターフェースモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N