[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# remote authentication

モード: ISAKMPプロファイルモード
カテゴリー: VPN / IPsec

`(config-isakmp-profile)# remote authentication {pre-shared|eap-radius|certificate}`

`(config-isakmp-profile)# no remote authentication`

対象ISAKMPプロファイルで使用する対向装置の認証方式（対向装置を認証するときの方式）を指定する。自装置の認証方式はlocal authenticationコマンドで指定する。
no形式で実行した場合は初期設定に戻る。
初期設定はpre-shared。

### パラメーター

`pre-shared` | 事前共有鍵認証。初期設定
`eap-radius` | RADIUSサーバー認証（EAP）。マルチポイントIPsecトンネルインターフェースでのみサポート
`certificate` | 証明書認証。マルチポイントIPsecトンネルインターフェースでは未サポート。詳細は解説編を参照

### コマンドツリー

    crypto isakmp profile (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- remote authentication（ISAKMPプロファイルモード）

### 関連コマンド

aaa authentication isakmp（グローバルコンフィグモード）
crypto isakmp peer（グローバルコンフィグモード）
local authentication（ISAKMPプロファイルモード）
pki trustpoint（ISAKMPプロファイルモード）
show isakmp profile（特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N