[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip unnumbered

モード: インターフェースモード
カテゴリー: IP / IPインターフェース

`(config-if)# ip unnumbered IFNAME`

`(config-if)# no ip unnumbered`

対象インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。
no形式で実行した場合は、Unnumbered IPインターフェースとしての設定を解除する。

### パラメーター

`IFNAME` | インターフェース名。Unnumbered IPインターフェースからIPパケットを送出するときに、始点アドレスとして使うIPアドレスが設定されているインターフェースを指定する

### 使用例

■ ppp0インターフェースをUnnumbered IPインターフェースに設定する。ppp0から送出するIPパケットの始点アドレスには、eth1のIPアドレスを使う。

    awplus(config)# interface ppp0 ↓
    awplus(config-if)# ip unnumbered eth1 ↓

### 注意・補足事項

■ 本コマンドはEthernet上のPPPインターフェース（pppX）、すなわち、PPPoEインターフェース上またはトンネルインターフェース（tunnelX）上でのみ有効。
■ トンネルインターフェース（tunnelX）は、下記動作モードの場合のみ本コマンドを使用できる。

- DS-Lite（tunnel mode ds-liteコマンド）
- GRE（tunnel mode greコマンド）
- IPsec（tunnel mode ipsecコマンド）
- IPv6（tunnel mode ipv6コマンド）
- NAT46（tunnel mode map4to6コマンド）
- OpenVPN Tun（L3）（tunnel mode openvpn tunコマンド）

■ IFNAMEパラメーターに指定できるインターフェースは、Ethernet（ethX）、ブリッジ（brX）、ループバック（lo）のみ。なお、Unnumbered IPインターフェースでは、IFNAMEで指定したインターフェースのステータスには関知しない。すなわち、IFNAMEで指定したインターフェースがリンクダウンしていても、Unnumbered IPインターフェースは同インターフェースのアドレスを使用する。

### コマンドツリー

    interface (グローバルコンフィグモード)
        |
        +- ip unnumbered（インターフェースモード）

### 関連コマンド

show interface（非特権EXECモード）
show ip interface（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N