[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# mobility-domain(local)

モード: WPAエンタープライズ設定モード
カテゴリー: 無線機能 / セキュリティー設定

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# mobility-domain HHHH`

`(config-wireless-sec-wpa-ent)# no mobility-domain`

高速ローミングの設定において、高速移行を行う無線APのモビリティドメインを指定する。
no形式で実行した場合は初期値に戻る。
初期値はa1b2。
モビリティドメインは高速移行が可能な範囲を定義するもので、無線端末は同じモビリティドメインを持つAP間でIEEE 802.11r 高速移行を行うことができる。

### パラメーター

`HHHH` | モビリティドメイン。4桁の16進数（0～9、A～F、a～f）で指定する。大文字小文字は区別しない。初期値は a1b2

### コマンドツリー

    security mode wpa-enterprise (無線LANコントローラーモード)
    security mode wpa-enterprise(local) (無線設定モード)
        |
        +- mobility-domain(local)（WPAエンタープライズ設定モード）

### 関連コマンド

aes-key(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
fast-transition enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
over-the-ds enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
r0-key-lifetime(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
radio-resource-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
wireless-network-management enable(local)（WPAエンタープライズ設定モード）
show wireless security(local)（非特権EXECモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N