[index] AT-TQ6702 GEN2-R コマンドリファレンス 5.5.5

# ip dns forwarding timeout

モード: グローバルコンフィグモード
カテゴリー: IP付加機能 / DNSリレー

`(config)# ip dns forwarding timeout <0-3600>`

`(config)# no ip dns forwarding timeout`

DNS応答の待ち時間を変更する。

### パラメーター

`<0-3600>` | DNS応答の待ち時間（秒）。初期値は3秒

### 使用例

■ DNS応答の待ち時間を12秒に変更する。

    awplus# configure terminal ↓
    awplus(config)# ip dns forwarding timeout 12 ↓

### コマンドツリー

    configure terminal (特権EXECモード)
        |
        +- ip dns forwarding timeout（グローバルコンフィグモード）

### 関連コマンド

ip dns forwarding（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding cache（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding retry（グローバルコンフィグモード）
ip dns forwarding source-interface（グローバルコンフィグモード）

(C) 2023 - 2025 アライドテレシスホールディングス株式会社

PN: 613-003212 Rev.N